Massiv wohnen – Geldbeutel schonen - Wandkonstruktionen aus Mauerwerk minimieren Heizbedarf und -kosten

(epr) Angesichts stets steigender Energiepreise denken Hausbesitzer oder angehende Häuslebauer oft über eine effiziente Heizungsanlage und Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien nach. Gar nicht erst benötigte Energie zum Heizen und Kühlen ist sicher die günstigste Form der Einsparung. Dabei kommt es unter anderen auf eine gute Wärmedämmung von Wand, Dach oder Keller an. Als Energie sparend empfehlen sich dabei Gebäude mit Wänden aus Mauerwerk. Diese mindern nicht nur Heizkosten und erfüllen alle staatlich geförderten Energiestandards. Sie ermöglichen auch den Bau von energieeffizienten Häusern, die schon heute besser als die geforderten Standards sind. Im massiven Wohnungsbau haben sich drei Wandbauarten durchgesetzt, die alle zu einer positiven Energiebilanz beitragen. Erstens die einschalige Außenwand aus hochwärmedämmenden Mauersteinen, zweitens gemauerte Wände mit Außendämmung und drittens die zweischalige Außenwand mit einer Dämmung zwischen der äußeren Verblendmauer sowie der inneren Wandschale. Egal welche dieser Konstruktionen letztendlich zum Tragen kommt, mit jeder dieser Konstruktionen können Energieeffizienzhäuser errichtet und Fördermittel aus den KfW-Programmen zum "Energieeffizienten Bauen" beantragt werden. Mehr unter www.massiv-mein-haus.de und www.homeplaza.de.